附件：采购清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格或要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| 1 | 长袖套装(外套+长裤+帽子+肩章） | 1、服装材料要求:（1）外套、长裤、帽子：面料为涤棉混纺，具体组成如下：含棉≥35%；蛋白改性聚乙烯纤维≥20%，聚酯纤维 45%，纱支20×16，密度128×60,克重≥250g/m2。（2）肩章：采用涤纶面料。**2、检测报告要求：****（1）投标文件中须附具备 CMA（中国计量认证）或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。**检测报告应覆盖以下技术指标，且应符合下列国家标准：**基本安全技术规范：GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类要求；****学生服用标准：GB/T 23328-2009《机织学生服》中“合格品”技术要求。****报告应至少包含以下项目的检测数据：**纤维含量、甲醛含量、pH值、异味、可分解致癌芳香胺染料、密度、线密度、耐摩擦色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、水洗尺寸变化率、接缝强度、面料断裂强度。（2）肩章仅需检测甲醛含量与pH值两项指标。**未提供上述检测报告，或提供报告内容无法确认是否满足技术要求的，将被视为未响应招标要求，导致投标无效。**3、款式与颜色服装款式须按照招标文件中所附图片样式，产品颜色可在一定范围内变动，具体颜色以校方最终确认为准。4、尺码要求服装尺寸须根据校方提供的具体尺码数据进行定制生产。参考图片： | 3100 | 套 |  |  |
| 2 | T恤 | 1、面料材质与性能要求：材质：全棉面料，纤维含量为棉100%。纱织规格：20S（支数）。克重：165g/m²，允许偏差为±3g/m²。**2、检测报告要求：****（1）投标文件中须附具备 CMA（中国计量认证）或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。检测报告应包括产品实物贴样及产品图样。**检测报告中需明确体现并通过以下项目检测，所测项目应符合国家标准：**GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类要求及GB/T 22849-2014《针织T恤衫》合格品标准：**纤维含量、pH值、甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、异味、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐皂洗色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度（酸性、碱性）、耐光色牢度、汗-光复合色牢度（碱性）、水洗尺寸变化率、水洗后扭曲率、顶破强力、起球性能、成品外观质量、洗后外观质量等。**未提供上述检测报告，或提供报告内容无法确认是否满足技术要求的，将被视为未响应招标要求，导致投标无效。**3、款式与颜色服装款式须按照招标文件中所附图片样式，产品颜色可在一定范围内变动，具体颜色以校方最终确认为准。4、尺码要求服装尺寸须根据校方提供的具体尺码数据进行定制生产。确保符合穿着舒适性和统一规范性要求。参考图片： | 6200 | 件 |  |  |
| 3 | 鞋 | 1、材质要求：帆布：帆布面料，橡胶底部，坚固耐磨。 质量符合国家标准；要求透气性好、抗菌、防臭，鞋帮和鞋底要耐磨、耐用、不脱底；**2、检测报告要求：****（1）投标文件中须附具备 CMA（中国计量认证）或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。**检测项目应包括但不限于以下内容：**检测结果须符合GB 25038-2010《胶鞋健康安全技术规范》B类要求**：鞋帮材料的甲醛含量、鞋里和内底的摩擦色牢度（沾色）；**未提供上述检测报告，或提供报告内容无法确认是否满足技术要求的，将被视为未响应招标要求，导致投标无效。**3、款式与颜色鞋子款式须按照招标文件中所附图片样式，产品颜色可在一定范围内变动，具体颜色以校方最终确认为准。4、尺码要求：实际尺码应根据学校提供的尺寸规格表进行定制生产，确保适配学生脚型，穿着舒适。参考图片： | 3100 | 双 |  |  |
| 4 | 外腰带 | 1、材质与结构扣头材质：高强度塑料材质，结构坚固，抗冲击性良好，不易断裂。袋身材质：100%尼龙织带，表面平整，无明显编织缺陷或杂色。尺寸要求：宽度不小于4.5cm；厚度不小于2mm；整体做工应牢固、边缘整齐，无毛边、跳线等影响使用的工艺缺陷。**2、检测报告要求：****（1）投标文件中须附具备 CMA（中国计量认证）或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。**检测项目应包括但不限于以下内容：甲醛含量、pH值；**未提供上述检测报告，或提供报告内容无法确认是否满足技术要求的，将被视为未响应招标要求，导致投标无效。**3、款式与颜色须按照招标文件中所附图片样式，产品颜色可在一定范围内变动，具体颜色以校方最终确认为准。4、尺码要求：实际尺寸按学校要求定制。 | 3100 | 条 |  |  |
| 5 | 内腰带 | 1、材质与结构扣头材质：高强度塑料材质，结构坚固，抗冲击性良好，不易断裂。袋身材质：100%尼龙织带，表面平整，无明显编织缺陷或杂色。尺寸要求：宽度不小于3.5cm；厚度不小于1.5mm；整体做工应牢固、边缘整齐，无毛边、跳线等影响使用的工艺缺陷。**2、检测报告要求：****（1）投标文件中须附具备 CMA（中国计量认证）或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。**检测项目应包括但不限于以下内容：甲醛含量、pH值；**未提供上述检测报告，或提供报告内容无法确认是否满足技术要求的，将被视为未响应招标要求，导致投标无效。**3、款式与颜色须按照招标文件中所附图片样式，产品颜色可在一定范围内变动，具体颜色以校方最终确认为准。4、尺码要求：实际尺寸按学校要求定制。 | 3100 | 条 |  |  |
| 合计（元） |  |